|  |
| --- |
| **攀枝花市西区第三幼儿园新建“交通城”项目简介及技术、服务要求**附件1： |
| **序号** | **产品名称** | **项目特征描述** | **工程量** | **计量单位** |
|
|
| **1** | 墙面草皮铺设平整面 | 采用清雅品牌，隔热草坪009，3.0厘米绿底升级抗老化质保款，直曲草丝混合编织草丝非常密实柔软回弹性好 环保绿色又美观，地面草皮不掉渣、耐久性强。R3.0加密型、密度:16800针、行距:3/8,宽幅:2M/4M、长度:25M。 | 197.2 | 平方米 |
| **2** | 草皮专用胶 | 1.包装规格：铁桶包装保持其性能稳定； 2.粘度通常在 1500Pa・s 左右，高粘度可以保证胶水在涂抹后能够较好地附着在草皮材料上，不易流淌，使草皮之间的粘接更加牢固； 3.拉伸剪切强度大：拉伸剪切强度≥1.3MP； 4.固化速度适中，涂胶后胶水自然挥发，待胶层呈干膜状的时间约为 5-25 分钟； 5.环保性：无甲苯、无甲醛释放、无游离 TDI，使用时无任何有害物质挥发，绿色环保； 6.耐候性好：具有良好的防水、防霉变、耐酸、耐碱、耐高温等性能。 | 197.2 | 平方米 |
| **3** | 人工 |  | 约10 | 人工 |
| **4** | 地面清灰 | 作业面扫灰、清灰等，保证作业面无附着物。 | 160.8 | 平方米 |
| **5** | 橡胶地胶(交通路线指示图) | 采用AOBOTE品牌块状橡胶地胶，材质使用epdm地胶厚度：3 厘米，3 厘米左右厚度的地胶具有较好的弹性和缓冲性能。 | 160.8 | 平方米 |
| **6** | 专用橡胶地胶胶水 | 采用：OTHER品牌，规格使用透明无味环保无毒的专用橡胶地胶胶水，具有良好的粘结力和耐久性，能确保地胶在长期使用过程中不会出现起翘、脱胶。 | 160.8 | 平方米 |
| **7** | 人工 |  | 约11 | 人工 |
| **8** | 材料运输 | 材料运输至施工场地 | 约2 | 车 |
| **9** | 垃圾清运 | 垃圾清运至垃圾站 | 约2 | 车 |
| **10** | 坡度块 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：170\*106\*10cm。 | 1 | 套 |
| **11** | 洗车场 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：100\*122\*136cm；3、结构：左右采用格子的造型，顶部采用防水布工艺。 | 1 | 套 |
| **12** | 加油站 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：210\*75\*180cm。 | 1 | 套 |
| **13** | 路障 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：78\*40\*50cm。 | 4 | 套 |
| **14** | 交通指挥台 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：60\*60\*24cm。3、结构：双层造型，表面采用环保油漆白色和红色搭配。 | 1 | 套 |
| **15** | 车站 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：200\*85\*180cm。 | 1 | 套 |
| **16** | 儿童交通安全教育用品 | 1、材质：采用PVC管、ABS连接件和塑料牌制作；2、规格：35\*35\*80CM（15件/套，含1个摇控红绿灯）；3、功能：可搭配交通安全系列的其他产品，也可与三轮车搭配，让幼儿在游戏中学习交通安全知识并学会从小遵守交通安全规则。 | 1 | 套 |
| **17** | 路障工程组 | 1. 材质：安全塑料、铁件；
2. 规格：79\*52\*60M；
3. 功能：功能：可搭配交通安全系列的其他产品，让幼儿在游戏中学习交通安全知识并学会从小遵守交通安全规则。
 | 1 | 套 |
| **18** | 收纳柜B | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：800\*90\*125cm。 | 1 | 套 |