|  |
| --- |
| **攀枝花市西区第三幼儿园新建楼顶植物区项目简介及技术、服务要求**附件1： |
| **序号** | **产品名称** | **项目特征描述** | **工程量** | **计量单位** |
| 1 | 地面清灰 | 作业面扫灰、清灰等，保证作业面无附着物。 | 96.3 | 平方米 |
| 2 | 地面草皮铺设平整面 | 采用清雅品牌，隔热草坪009，3.0厘米绿底升级抗老化质保款，直曲草丝混合编织草丝非常密实柔软回弹性好 环保绿色又美观，地面草皮不掉渣、耐久性强。R3.0加密型、密度:16800针、行距:3/8,宽幅:2M/4M、长度:25M。 | 96.3 | 平方米 |
| 3 | 草皮专用胶 | 1.包装规格：铁桶包装保持其性能稳定； 2.粘度通常在 1500Pa・s 左右，高粘度可以保证胶水在涂抹后能够较好地附着在草皮材料上，不易流淌，使草皮之间的粘接更加牢固； 3.拉伸剪切强度大：拉伸剪切强度≥1.3MP； 4.固化速度适中，涂胶后胶水自然挥发，待胶层呈干膜状的时间约为 5-25 分钟； 5.环保性：无甲苯、无甲醛释放、无游离 TDI，使用时无任何有害物质挥发，绿色环保； 6.耐候性好：具有良好的防水、防霉变、耐酸、耐碱、耐高温等性能。 | 96.3 | 平方米 |
| 4 | 人工 |  | 约6 | 人工 |
| 5 | 墙面草皮铺设平整面 | R3.0加密型、密度:16800针、行距:3/8、基布:PP+NET、涂胶:丁苯乳胶、宽幅:2M/4M、长度:25M。 | 272.8 | 平方米 |
| 6 | 草皮专用胶 | 1.包装规格：铁桶包装保持其性能稳定； 2.粘度通常在 1500Pa・s 左右，高粘度可以保证胶水在涂抹后能够较好地附着在草皮材料上，不易流淌，使草皮之间的粘接更加牢固； 3.拉伸剪切强度大：拉伸剪切强度≥1.3MP； 4.固化速度适中，涂胶后胶水自然挥发，待胶层呈干膜状的时间约为 5-25 分钟； 5.环保性：无甲苯、无甲醛释放、无游离 TDI，使用时无任何有害物质挥发，绿色环保； 6.耐候性好：具有良好的防水、防霉变、耐酸、耐碱、耐高温等性能。 | 272.8 | 平方米 |
| 7 | 人工 |  | 约15 | 人工 |
| 8 | 材料运输 | 材料运输至施工场地 | 约2 | 车 |
| 9 | 垃圾清运 | 垃圾清运至垃圾站 | 约2 | 车 |
| 10 | 叠叠乐花箱 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：125\*125\*70cm。 | 1 | 套 |
| 11 | 种植方箱 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：200\*150\*30cm。 | 8 | 套 |
| 12 | 悬挂式小木盒 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：70\*15\*15cm。 | 20 | 套 |
| 13 | 围栏01 | 1、材质：采用芬兰木制作；采用雕刻工艺，表面进行压、刨、铣、冲等处理后，再进行防腐、防蛀处理，最后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；2、规格：200\*130\*120cm。 | 1 | 套 |