附件1

**三、技术、服务内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 户外树屋组合 | IMG_256 | 1.规格尺寸：1600\*2200\*320cm立柱为100mm\*100mm黄花梨木2.平台：平台均1170mm\*1170mm\*250mm的黄花梨木，经打磨批灰后，表面喷涂聚氨酯清漆，，符合GB 18581-2020标准，防腐、防水能力达到十年以上3.绳网：绳网绳子全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上；所有螺丝均为不锈钢★4.儿童滑梯检符合GB/T 27689-2011标准。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章）★5.网绳断裂强力、线密度符合GB/T8834-2016标准。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章）★6.多功能连接扣符合国家强制性标准。（提供多功能连接扣国家强制性产品CCC认证证书及提供网页查询材料加盖供应商公章）★7.户外拓展类符合 GB/T34272- 2017《小型游乐设施安全规范》要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套  |
| 2 | 独木荡桥 | IMG_257 | 1.规格尺寸：280\*130\*80cm立柱为100mm\*100mm黄花梨木，经打磨批灰后，表面喷涂聚氨酯清漆，，符合GB 18581-2020标准,防腐、防水能力达到十年以上强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上；所有螺丝均为不锈钢★2.木制品固化剂可溶性镉(Cd),铅(Pb),汞(Hg),砷(As),铬(Cr),钡(Ba),锑(Sb),硒(Se)符合GB 6675.4-2014标准规定要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章）★3.木制品油墨可溶性镉(Cd),铅(Pb),汞(Hg),砷(As),铬(Cr),钡(Ba),锑(Sb),硒(Se)符合GB 6675.4-2014标准规定要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章）★4.木制品稀释剂可溶性镉(Cd),铅(Pb),汞(Hg),砷(As),铬(Cr),钡(Ba),锑(Sb),硒(Se)符合GB 6675.4-2014标准规定要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 3 | 攀岩墙1 | IMG_258 | 1.规格尺寸3500\*2400mm铁件：采用Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm，Ø25mm，2.0mm钢管，焊接采用氩弧焊及C02气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化.表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。镀锌钢管做框架结构表面上在铺厚度为1.5mm的PE板。★2.所投产品镀锌管的抗拉强度符合 GB/T 228.1-2021 要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 4 | 攀岩墙2 | IMG_259 | 1. 规格尺寸3000\*2400mm铁件：采用Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm，Ø25mm，2.0mm钢管，焊接采用氩弧焊及C02气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化.表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。镀锌钢管做框架结构表面上在铺厚度为1.5mm的PE板。

★2.所投产品镀锌管的抗拉强度符合 GB/T 228.1-2021 要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 5 | 弧形梯桥 | IMG_260 | 1.规格尺寸：2\*1\*0.6cm黄花梨木，经打磨批灰后，表面喷涂聚氨酯清漆，，符合GB 18581-2020标准，防腐、防水能力达到十年以上强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上；所有螺丝均为不锈钢★2.五金件：可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014(玩具安全第四部分：特定元素的迁移）)标准要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 6 | 平衡桥 | IMG_261 | 1.规格尺寸：200\*40\*30cm巴蒂木，经打磨批灰后，表面喷涂聚氨酯清漆，符合GB 18581-2020标准，防腐、防水能力达到十年以上强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上；所有螺丝均为不锈钢★2.巴蒂木符合GB 6675.4-2014标准规定要求：可溶性镉(Cd),铅(Pb),汞(Hg),砷(As),铬(Cr),钡(Ba),锑(Sb),硒(Se)检测合格。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 7 | 户外球道 | IMG_262 | 1.尺寸：3500\*1200mm材质：桦木背板，PE面板，PVC管通亚克力板材，齿轮球道：将小球投掷进入收集漏斗处，小球在重力作用下沿透明滑道至齿轮处，旋转左侧手摇柄装置内齿轮旋转，小球沿齿轮间隙逐级下降至底部球盒内。分流球道：将小球通过右侧入球口加入球道，小球在风机的作用下沿透明管上行至蓝色轨道处，小球在重力作用下沿双线轨道下落至黄色分流箱内通过手摇柄左右分流，部分小球向右进入概率分流模块，分流后落入收集管内。另一部分向右上行通过分流轨道后部分沿左侧螺旋管下降，部分向右进入右侧斜坡阶梯模块。★2.PE板材料通过检测符合GB 6675.4-2014检测标准，亚克力板材检测符合GB 6675.4-2014检测标准，桦木板通过检测符合GB 6675.4-2014检测标准。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 8 | 户外音乐墙 | IMG_263 | 1.尺寸2500\*1200mm敲琴：材质：桦木背板，PE面板，PVC管通亚克力板材，墙面包含片状敲琴和管状敲琴，幼儿使用琴锤在琴片上敲击根据敲击琴片的长度不同，琴片发出的音调也不同，通过规律的敲击琴片就可以演奏悦耳的歌曲。传声筒：幼儿在一个传声筒小声说话，另一个幼儿在传声筒另一侧倾听，感受固体传声的传声效果。★2.PVC 管通过检测符合GB 6675.4-2014检测标准，亚克力板材通过检测符合GB 6675.4-2014检测标准。（提供经国家认可的检测机构出具的检测合格报告，加盖供应商公章） | 1 | 套 |