攀枝花市第十初级中学校绿化带自动喷淋系统清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 单位 | 数量 |
| 20PPR球阀（达柏林电镀铜球阀PPR双活接快接全铜球阀） | 个 | 10 |
| 电磁阀（全铜常闭水阀气阀直动式膜片电磁阀） | 个 | 10 |
| 时间控制器（德力西户外防雨定时器时控开关） | 个 | 10 |
| 20PPR水管20\*3.4  (白色安居龙) | 米 | 500 |
| 20PPR弯头 | 个 | 100 |
| 20PPR直接 | 个 | 100 |
| 20PPR三通 | 个 | 20 |
| 20PPR内丝三通 | 个 | 200 |
| 铜喷雾喷头 | 个 | 200 |
| 2\*0.5铜芯平行线 | 米 | 100 |
| 16PVC线管 | 根 | 20 |
| 人工安装费 | 工时 | 10 |